9月份应急材料计划相关要求

一、预制混凝土排水沟盖板：

规格：长740mm、宽500mm、厚度100mm

材质：钢筋混凝

二、铸铁雨水篦子：

规格：长500mm、宽300mm、厚度50mm

材质：铸铁

三、塑料薄膜：

规格：宽1000mm，每卷4KG

材质：塑料

四、充电电镐

1、电池容量：20000 毫安。 2、电池电压：36V。

3、功率：1000W。

4、冲击频率：1500次/分钟。

5、防护等级：IP65。

6、充电时长：4小时。