9月份应急计划技相关要求

一、护栏板参数：

1、尺寸：长度为 4320 毫米，宽度为 310 毫米，波高 85 毫米。

2、材质：q235b。 3、颜色：绿色。

4、类型：双波形护栏。 5、重量：102KG/片。

二、立柱参数

1、立柱形状：圆形钢管立柱

2、立柱直径和壁厚：立柱直径140 毫米，壁厚 4.5 毫米，长1200毫米。

3、材质：q235b。

三、双波型护栏配套螺栓螺母

1、规格：M16×45。 2、材质：q235b。

3、颜色：绿色。