**黑龙江前进农场 2024 年高标准农田建设项目一标段劳务项目**

**招标公告**

**1.招标条件**

黑龙江省矿投水利建设工程有限公司黑龙江前进农场 2024 年高标准农田建设项目一标段劳务项目（以下简称“本项目 ”），招标人为黑龙江省矿投水利建设工程有限公司，资金来源为企业自筹。本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招 标。

**2.项目概况与招标范围**

2.1 项目名称：黑龙江前进农场 2024 年高标准农田建设项目一标段劳务项目。

2.2 项目概况：黑龙江前进农场 2024 年高标准农田建设项目一标段劳务。

2.3 招标内容：劳务用工，共划分 1 个合同包，即 A1 合同包，具体内容详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购名称 | 工作内容 | 单位 | 预计数量 | 预计含税单价（元） | 预计金额 （元） | 使用部位 | 备注 |
| 1 | φ100圆涵 （L=8m挡墙6m） | 1、土方开挖、回填、压实。 2、砂砾垫层进行填筑、整平、压实。 3、混凝土及混凝土垫层的拌和、浇筑、养护。 4、模板安装、拆除、倒运。 5、钢筋制作、安装；混凝土管安装。 6、保温板、土工布安装；预制连锁板安装。 7、山皮石路基、石粉路面工程。 | 座 | 24 | 15500 | 372,000.00 | 建筑物工程 | 单价包含： 1.混凝土拌合、运输、发电机、振捣棒、打夯机、洒水车等混凝土浇筑、养护过程中所产生的机械费 2.单价包含模板、伸缩缝、垫块、养护材料等施工中小型、周转材料费用  3.单价包含税费 |
| 2 | φ100圆涵 （L=8m挡墙7m） | 1、土方开挖、回填、压实。 2、砂砾垫层进行填筑、整平、压实。 3、混凝土及混凝土垫层的拌和、浇筑、养护。 4、模板安装、拆除、倒运。 5、钢筋制作、安装；混凝土管安装。 6、保温板、土工布安装；预制连锁板安装。 7、山皮石路基、石粉路面工程。 | 座 | 3 | 16500 | 49,500.00 | 建筑物工程 | 单价包含： 1.混凝土拌合、运输、发电机、振捣棒、打夯机、洒水车等混凝土浇筑、养护过程中所产生的机械费 2.单价包含模板、伸缩缝、垫块、养护材料等施工中小型、周转材料费用  3.单价包含税费 |
| 3 | φ100圆涵 （L=8m挡墙8m） | 1、土方开挖、回填、压实。 2、砂砾垫层进行填筑、整平、压实。 3、混凝土及混凝土垫层的拌和、浇筑、养护。 4、模板安装、拆除、倒运。 5、钢筋制作、安装；混凝土管安装。 6、保温板、土工布安装；预制连锁板安装。 7、山皮石路基、石粉路面工程。 | 座 | 7 | 17500 | 122,500.00 | 建筑物工程 | 单价包含： 1.混凝土拌合、运输、发电机、振捣棒、打夯机、洒水车等混凝土浇筑、养护过程中所产生的机械费 2.单价包含模板、伸缩缝、垫块、养护材料等施工中小型、周转材料费用  3.单价包含税费 |
| 4 | φ100圆涵 （L=8m挡墙9m） | 1、土方开挖、回填、压实。 2、砂砾垫层进行填筑、整平、压实。 3、混凝土及混凝土垫层的拌和、浇筑、养护。 4、模板安装、拆除、倒运。 5、钢筋制作、安装；混凝土管安装。 6、保温板、土工布安装；预制连锁板安装。 7、山皮石路基、石粉路面工程。 | 座 | 5 | 18300 | 91,500.00 | 建筑物工程 | 单价包含： 1.混凝土拌合、运输、发电机、振捣棒、打夯机、洒水车等混凝土浇筑、养护过程中所产生的机械费 2.单价包含模板、伸缩缝、垫块、养护材料等施工中小型、周转材料费用  3.单价包含税费 |
| 5 | φ80 涵管 （l=6m） | 1、土方开挖、回填、压实。 2、混凝土管安装。 | 座 | 26 | 1200 | 31,200.00 | 建筑物工程 | 单价包含：  1.单价包含安装、运输等费用  2.单价包含税费 |
| 6 | φ100 涵管 （l=8m） | 1、土方开挖、回填、压实。 2、混凝土管安装。 | 座 | 37 | 1300 | 48,100.00 | 建筑物工程 | 单价包含：  1.单价包含安装、运输等费用  2.单价包含税费 |
| 7 | 1m\*1m 方涵(L=10m ，挡墙=4m) | 1、土方开挖、回填、压实。 2、砂砾垫层进行填筑、整平、压实。 3、混凝土及混凝土垫层的拌和、浇筑、养护。 4、模板安装、拆除、倒运。 5、钢筋制作、安装。 6、保温板、土工布安装；预制连锁板安装。 7、山皮石路基、石粉路面工程。 | 座 | 1 | 23000 | 23,000.00 | 建筑物工程 | 单价包含： 1.混凝土拌合、运输、发电机、振捣棒、打夯机、洒水车等混凝土浇筑、养护过程中所产生的机械费 2.单价包含模板、伸缩缝、垫块、养护材料等施工中小型、周转材料费用  3.单价包含税费 |
| 8 | 1m\*1m 方涵(L=8m ，挡墙=7m) | 1、土方开挖、回填、压实。 2、砂砾垫层进行填筑、整平、压实。 3、混凝土及混凝土垫层的拌和、浇筑、养护。 4、模板安装、拆除、倒运。 5、钢筋制作、安装。 6、保温板、土工布安装；预制连锁板安装。 7、山皮石路基、石粉路面工程。 | 座 | 1 | 25000 | 25,000.00 | 建筑物工程 | 单价包含： 1.混凝土拌合、运输、发电机、振捣棒、打夯机、洒水车等混凝土浇筑、养护过程中所产生的机械费 2.单价包含模板、伸缩缝、垫块、养护材料等施工中小型、周转材料费用  3.单价包含税费 |
| 9 | 1m\*1m 方涵(L=8m ，挡墙=8m) | 1、土方开挖、回填、压实。 2、砂砾垫层进行填筑、整平、压实。 3、混凝土及混凝土垫层的拌和、浇筑、养护。 4、模板安装、拆除、倒运。 5、钢筋制作、安装。 6、保温板、土工布安装；预制连锁板安装。 7、山皮石路基、石粉路面工程。 | 座 | 2 | 26000 | 52,000.00 | 建筑物工程 | 单价包含： 1.混凝土拌合、运输、发电机、振捣棒、打夯机、洒水车等混凝土浇筑、养护过程中所产生的机械费 2.单价包含模板、伸缩缝、垫块、养护材料等施工中小型、周转材料费用  3.单价包含税费 |
| 10 | 1m\*1m 方涵(L=8m ，挡墙=9m) | 1、土方开挖、回填、压实。 2、砂砾垫层进行填筑、整平、压实。 3、混凝土及混凝土垫层的拌和、浇筑、养护。 4、模板安装、拆除、倒运。 5、钢筋制作、安装。 6、保温板、土工布安装；预制连锁板安装。 7、山皮石路基、石粉路面工程。 | 座 | 9 | 27000 | 243,000.00 | 建筑物工程 | 单价包含： 1.混凝土拌合、运输、发电机、振捣棒、打夯机、洒水车等混凝土浇筑、养护过程中所产生的机械费 2.单价包含模板、伸缩缝、垫块、养护材料等施工中小型、周转材料费用  3.单价包含税费 |
| 11 | 1.5m\*1.5m 方涵(L=8m ，挡墙=5m) | 1、土方开挖、回填、压实。 2、砂砾垫层进行填筑、整平、压实。 3、混凝土及混凝土垫层的拌和、浇筑、养护。 4、模板安装、拆除、倒运。 5、钢筋制作、安装。 6、保温板、土工布安装；预制连锁板安装。 7、山皮石路基、石粉路面工程。 | 座 | 1 | 33000 | 33,000.00 | 建筑物工程 | 单价包含： 1.混凝土拌合、运输、发电机、振捣棒、打夯机、洒水车等混凝土浇筑、养护过程中所产生的机械费 2.单价包含模板、伸缩缝、垫块、养护材料等施工中小型、周转材料费用  3.单价包含税费 |
| 12 | 1.5m\*1.5m 方涵(L=10m ，挡墙=8m) | 1、土方开挖、回填、压实。 2、砂砾垫层进行填筑、整平、压实。 3、混凝土及混凝土垫层的拌和、浇筑、养护。 4、模板安装、拆除、倒运。 5、钢筋制作、安装。 6、保温板、土工布安装；预制连锁板安装。 7、山皮石路基、石粉路面工程。 | 座 | 1 | 35000 | 35,000.00 | 建筑物工程 | 单价包含： 1.混凝土拌合、运输、发电机、振捣棒、打夯机、洒水车等混凝土浇筑、养护过程中所产生的机械费 2.单价包含模板、伸缩缝、垫块、养护材料等施工中小型、周转材料费用  3.单价包含税费 |
| 13 | 1m×1m水闸（挡墙3m） | 1、土方开挖、回填、压实。 2、砂砾垫层进行填筑、整平、压实。 3、混凝土及混凝土垫层的拌和、浇筑、养护。 4、模板安装、拆除、倒运。 5、钢筋制作、安装；钢梯安装。 6、保温板、土工布安装；预制连锁板安装。 | 座 | 4 | 8500 | 34,000.00 | 建筑物工程 | 单价包含： 1.混凝土拌合、运输、发电机、振捣棒、打夯机、洒水车等混凝土浇筑、养护过程中所产生的机械费 2.单价包含模板、伸缩缝、垫块、养护材料等施工中小型、周转材料费用  3.单价包含税费 |
| 14 | 1m×1.5m水闸（挡墙5m） | 1、土方开挖、回填、压实。 2、砂砾垫层进行填筑、整平、压实。 3、混凝土及混凝土垫层的拌和、浇筑、养护。 4、模板安装、拆除、倒运。 5、钢筋制作、安装；钢梯安装。 6、保温板、土工布安装；预制连锁板安装。 | 座 | 1 | 9500 | 9,500.00 | 建筑物工程 | 单价包含： 1.混凝土拌合、运输、发电机、振捣棒、打夯机、洒水车等混凝土浇筑、养护过程中所产生的机械费 2.单价包含模板、伸缩缝、垫块、养护材料等施工中小型、周转材料费用  3.单价包含税费 |
| 15 | 1m×1.5m水闸（挡墙6m） | 1、土方开挖、回填、压实。 2、砂砾垫层进行填筑、整平、压实。 3、混凝土及混凝土垫层的拌和、浇筑、养护。 4、模板安装、拆除、倒运。 5、钢筋制作、安装；钢梯安装。 6、保温板、土工布安装；预制连锁板安装。 | 座 | 1 | 10000 | 10,000.00 | 建筑物工程 | 单价包含： 1.混凝土拌合、运输、发电机、振捣棒、打夯机、洒水车等混凝土浇筑、养护过程中所产生的机械费 2.单价包含模板、伸缩缝、垫块、养护材料等施工中小型、周转材料费用  3.单价包含税费 |
| 16 | 1m×1.5m水闸（挡墙7m） | 1、土方开挖、回填、压实。 2、砂砾垫层进行填筑、整平、压实。 3、混凝土及混凝土垫层的拌和、浇筑、养护。 4、模板安装、拆除、倒运。 5、钢筋制作、安装；钢梯安装。 6、保温板、土工布安装；预制连锁板安装。 | 座 | 1 | 13000 | 13,000.00 | 建筑物工程 | 单价包含： 1.混凝土拌合、运输、发电机、振捣棒、打夯机、洒水车等混凝土浇筑、养护过程中所产生的机械费 2.单价包含模板、伸缩缝、垫块、养护材料等施工中小型、周转材料费用  3.单价包含税费 |
| 17 | 1m×2m水闸（挡墙8m） | 1、土方开挖、回填、压实。 2、砂砾垫层进行填筑、整平、压实。 3、混凝土及混凝土垫层的拌和、浇筑、养护。 4、模板安装、拆除、倒运。 5、钢筋制作、安装；钢梯安装。 6、保温板、土工布安装；预制连锁板安装。 | 座 | 1 | 16000 | 16,000.00 | 建筑物工程 | 单价包含： 1.混凝土拌合、运输、发电机、振捣棒、打夯机、洒水车等混凝土浇筑、养护过程中所产生的机械费 2.单价包含模板、伸缩缝、垫块、养护材料等施工中小型、周转材料费用  3.单价包含税费 |
| 18 | 1m×1m涵闸（L=8m，挡墙4m） | 1、土方开挖、回填、压实。 2、砂砾垫层进行填筑、整平、压实。 3、混凝土及混凝土垫层的拌和、浇筑、养护。 4、模板安装、拆除、倒运。 5、钢筋制作、安装。 6、保温板、土工布安装；预制连锁板安装。 7、山皮石路基、石粉路面工程。 | 座 | 3 | 26000 | 78,000.00 | 建筑物工程 | 单价包含： 1.混凝土拌合、运输、发电机、振捣棒、打夯机、洒水车等混凝土浇筑、养护过程中所产生的机械费 2.单价包含模板、伸缩缝、垫块、养护材料等施工中小型、周转材料费用  3.单价包含税费 |
| 19 | 1.5m×1.5m涵闸（L=8m，挡墙5m） | 1、土方开挖、回填、压实。 2、砂砾垫层进行填筑、整平、压实。 3、混凝土及混凝土垫层的拌和、浇筑、养护。 4、模板安装、拆除、倒运。 5、钢筋制作、安装；钢梯安装。 6、保温板、土工布安装；预制连锁板安装。 7、山皮石路基、石粉路面工程。 | 座 | 1 | 29000 | 29,000.00 | 建筑物工程 | 单价包含： 1.混凝土拌合、运输、发电机、振捣棒、打夯机、洒水车等混凝土浇筑、养护过程中所产生的机械费 2.单价包含模板、伸缩缝、垫块、养护材料等施工中小型、周转材料费用  3.单价包含税费 |
| 20 | 2m×2m涵闸（L=8m，挡墙9m） | 1、土方开挖、回填、压实。 2、砂砾垫层进行填筑、整平、压实。 3、混凝土及混凝土垫层的拌和、浇筑、养护。 4、模板安装、拆除、倒运。 5、钢筋制作、安装；钢梯安装。 6、保温板、土工布安装；预制连锁板安装。 7、山皮石路基、石粉路面工程。 | 座 | 1 | 42000 | 42,000.00 | 建筑物工程 | 单价包含： 1.混凝土拌合、运输、发电机、振捣棒、打夯机、洒水车等混凝土浇筑、养护过程中所产生的机械费 2.单价包含模板、伸缩缝、垫块、养护材料等施工中小型、周转材料费用  3.单价包含税费 |
| 21 | 格田农门（L=5m）劳务分包 | 1、土方开挖、回填、压实。 2、钢管防腐及安装。 3、玻璃丝布安装。 | 座 | 50 | 320 | 16,000.00 | 建筑物工程 | 单价包含： 1.单价包含格田农门安装、运输及钢材防腐等费用  2.单价包含税费 |
| 22 | 格田平整劳务分包 | 1、人员配合推土机械格田平整。 | 亩 | 20011 | 26 | 520,286.00 | 田块整治工程 | 单价包含： 1.格田平整过程中人员配合机械作业产生的人工费  2.单价包含税费 |
| 23 | 砂石机耕路劳务分包 | 1、土方开挖平整，路肩填筑路床压实。  2、山皮石路基、石粉路面。 | km | 31 | 18000 | 558,000.00 | 道路工程 | 单价包含： 1.砂石机耕路铺筑过程中人员配合机械作业产生的人工费 2.单价包含税费 |
| 24 | 预制、铺设混凝土连锁板劳务分包 | 1、混凝土的搅拌与浇筑、养护。  2、模具制作、加固。  3、混凝土连锁板倒运及铺设。  4、质量检验等。 | m³ | 4688 | 620 | 2,906,560.00 | 建筑物工程 | 单价包含： 1.混凝土拌合、运输、发电机、振捣棒、打夯机、洒水车等混凝土浇筑、养护过程中所产生的机械费 2.单价包含模板、伸缩缝、垫块、养护材料等施工中小型、周转材料费用  3.单价包含税费 |
| 25 | 20cm混凝土路面劳务分包 | 1、基层验收。 2、安装模板。 3、混合料拌和、运输。 4、人工摊铺、振捣。 5、提浆整平、养护。 | ㎡ | 18000 | 28 | 504,000.00 | 道路硬化工程 | 单价包含： 1.混凝土拌合、运输、发电机、振捣棒、打夯机、洒水车等混凝土浇筑、养护过程中所产生的机械费 2.单价包含模板、伸缩缝、垫块、养护材料等施工中小型、周转材料费用  3.单价包含税费 |
| 招标控制价 | | 5,862,146.00 | | | | | | |
| 注：投标人总报价不得超过最高投标限价，且单价不得高于分项的单价最高限价。此单价为含税 （专票）。结算数量以实际发生数量为计量数量，投标人报价包含施工的全部劳务、自带随身小型机 械、生产用具等辅助工具。 | | | | | | | | |

2.4 服务期限：合同签订生效后至 2025 年 10 月 31 日（具体时间以双方签订合同为准）。

2.5 服务地点：黑龙江前进农场（招标人指定地点）。

2.6 质量要求：劳务作业质量应符合国家、黑龙江省及行业标准，并符合合同有关质量的约定。

2.7 安全目标：杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故，控制一般安全责任事故，各 类生产安全责任事故死亡人数为零。满足国家及黑龙江省安全相关规定。

**3.投标人资格要求：**

本次招标要求投标人具备国内独立法人资格、持有市场监督管理部门核发的有效的营业执照、具有 有效的安全生产许可证，并在人员、资金等方面具有相应劳务作业和履约能力，且同时满足下列要求：

3.1 资质要求：投标人须具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的建筑业资质施工劳务不分等级。

3.2 信誉要求：

3.2.1 投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单， 以国家企业信用信 息公示系统网站（https://www.gsxt.gov.cn/）查询结果（网页截图）为准。

**查询方法：“国家企业信用信息公示系统** **”-输入企业名称-点击下方企业名称-截图严重违法失信企** **业名单。**

3.2.2 投标人在“信用中国 ”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人 名单。以“信用中国 ”网站查询结果（网页截图）为准。

**查询方法：** **“信用中国-信用服务-失信被执行人** **”跳转至“** **中国执行信息公开网-失信被执行人** **”。**

**不得限制省份。**

3.2.3 近三年(2021 年 12 月 01 日～递交投标文件截止日）供应商及其法定代表人在“ 中国裁判文书 网 ”（https://wenshu.court.gov.cn/）有行贿犯罪行为记录的，不得参与本项目。行贿犯罪行为的认 定以供应商提供的在中国裁判文书（https://wenshu.court.gov.cn/）网站上查询结果（网页截图）为 准（查询日期在招标公告发布之后至投标文件递交截止之日前的期间均可。）

**查询方法：** **中国裁判文书网-高级检索-全文检索（企业名称、法定代表人姓名身份证号），刑事案** **由-贪污贿赂罪-行贿罪，裁判日期为采购公告要求时间。**

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人不得参加本项目投标。单位负责人为同一人 或者存在控股、管理关系的不同单位， 以及不同单位的高级管理人员之间存在交叉任职的均不得同时参 加本项目同一标段投标。违反本条款规定的，相关投标均无效；

3.4 在经营活动中不得存在以下严重不良情形之一：

（1）被省级及以上相关主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动的。

（2）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照。

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

3.5 本招标项目不接受联合体参加投标。不允许分包。

**4.采购方式:公开招标**

**5.招标文件的获取**

5.1 招标文件获取时间：2025 年01月16 日 09 时 00 分至 2025 年 01 月22 日 09 时 00 分**（北京时间，** **下同）；**

5.2 招标文件获取方式：凡有意参与本项目的投标人，采购文件公告期为5日，供应商须在公告期内凭在中招联合招标采购平台所办理的CA，登录中招联合招标采购平台， 选择“供应商/投标人入口 → 应标 → 项目投标”，在列表中选择需要参与的项目， 也可按照《全电子流程项目供应商操作要点指引》进行操作，确认参与后即可获取文件。获取文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理；

5.3 本项目采用网上申请方式，投标人登录系统后，按要求进行本项目招标的相关操作；

5.4 招标文件售价：本项目不收取。

**6.投标保证金**

6.1 本项目不收取投标保证金；

**7.投标文件的递交**

7.1 投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 02月 07日 09 时 00 分；

7.2 投标人应在**采购服务平台→下载专区→工具软件→**“**投标文件制作工具（供应商使用）** ”下载 工具后编制电子投标文件，并按招标文件要求进行加密、递交。投标人应在投标文件规定的开标截止时 间前，通过互联网使用CA 数字证书登录采购服务平台，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统 自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见 因素，未在递交截止时间前完成上传的，视为逾期送达，将不予受理。

**8.投标文件开标时间及地点**

8.1 投标文件开标时间：2025 年 02 月 07 日 09 时 00 分；

8.2 投标文件开标地点：登录“采购服务平台 ”，进入“开标大厅 ”选择所投标段进行签到，并在 开标时间实时在线关注招标人的文件开标情况。

**9.其他说明**

9.1 本次招标评标采用综合评估法，对投标人的资格审查采用资格后审形式；

9.2 本项目采用全流程电子招采，通过中招联合招标采购平台 开展招投标活动，注册及操作等相关内容，请先查阅门户网站**→**帮助中心**→**操作指南内的操作手册，参 与投标过程中遇到的平台问题可拨打技术支持电话。

9.3 投标人仅限于为本单位支付平台使用费及缴纳 CA 数字证书。若存在任一投标人为多家投标人代 缴上述费用的行为，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条“ (二)不同投标人委托同一 单位或者个人办理投标事宜 ”视为投标人相互串通投标。同时,依据《黑龙江省交通投资集团有限公司供 应商管理办法》 中关于供应商失信行为的认定标准，此类行为被定性为采购活动中的串通投标或围标。 涉及的供应商将在一年内禁止参加集团及权属企业实施的采购活动。

**10.发布公告的媒介**

本项目招标公告在中招联合招标采购平台上发布。其它网址转载无效。

**11.受理异议的联系方式**

采购单位：黑龙江省矿投水利建设工程有限公司

联 系 人：赵女士

联系电话：0451-82714493

地  址：哈尔滨市南岗区理治街33号

招标联系人：王先生

项目联系电话：0451-82722749

日期：2025年01月16日